Fenstergriff EF464Q
Modell Seattle
von KARCHER DESIGN

unsichtbar befestigte rechteckige Rosette
mit M5 Schrauben
Drehkipp mit 4fach Rasterung
10 mm Stütznocken und
Gleitlager aus Nylon,
7 mm Vollstift,
35 mm vorstehend (Fensterseite)
Befestigungsabstand: 43 mm
Griffdurchmesser: 22 x 19 mm 
 
Material: Edelstahl matt
Karcher Artikel Nr.:
EF464 71

Abmessungen nach Skizze:

131

68

65

12.5