Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 3
Türdrückermodell ER32 Babylon
von KARCHER DESIGN

3teilige Schraubrosetten abgerundet,
mit 7 mm Stütznocken und
Gleitlager aus Nylon,
fest drehbar gelagert mit
Hochhaltefeder,
durchgehende M4 Schrauben,
unsichtbar befestigt
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, 
Standardtürstärke: 39 - 47 mm
Griffdurchmesser: oval 24 x 17 mm

Ausführung:

OS (ohne Schlüsselrosette)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
RZ (Rundzylinder)
BAD (Toilettenriegel)
WG (Wechselgarnitur) mit zylindrischem Knopf
FS (feuerhemmend)

Material: Edelstahl poliert/matt
Karcher Artikel Nr.:

ER32 OS 73 (ohne Schlüsselrosette)
ER32 BB0 73 (BB Garnitur)
ER32 PZ0 73 (PZ Garnitur)
ER32 KAV 73 (RZ Garnitur)
ER32 BAD 73 (WC Garnitur)
ER32 WGR 73 (Wechselgarnitur DIN rechts)
ER32 WGL 73 (Wechselgarnitur DIN links)

ER/FS32 PZ0 73 (feuerhemmende PZ Garnitur)
ER/FS32 KAV 73 (feuerhemmende RZ Garnitur)
ER/FS32 WGR 73 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts)
ER/FS32 WGL 73 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links)

Abmessungen nach Skizze:

130

56

24/17