Drückergarnitur für Standardtüren 
Türdrückermodell R230 Chicago
von KARCHER DESIGN

3-teilige Schraubrosetten kantig,
mit 7 mm Stütznocken und
durchgehenden M4 Schrauben,
unsichtbar befestigt,
Gleitlager aus Nylon,
fest drehbar gelagert mit
Hochhaltefeder,
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, 
Standardtürstärke: 39 - 47 mm,
Griffdurchmesser: 20 x 24 mm verjüngt auf 9,5 x 14,5 mm

Ausführung:

OS (ohne Schlüsselrosette)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
RZ (Rundzylinder),
BAD (Toilettenriegel) und
WG (Wechselgarnitur) mit Knopf K382

Oberfläche: Chrom/Chrommatt
Karcher Artikel Nr.:

R230 OS 56 (ohne Schlüsselrosette)
R230 BB0 56 (BB Garnitur)
R230 PZ0 56 (PZ Garnitur)
R230 KAV 56 (RZ Garnitur)
R230 BAD 56 (WC Garnitur)
R230 WGR 56 (Wechselgarnitur DIN rechts)
R230 WGL 56 (Wechselgarnitur DIN links)

Abmessungen nach Skizze:

134

55

24

20