Knopf für Standardtüren
Modell EK550GRQ
von KARCHER DESIGN

3teilige Schraubrosetten kantig,
mit 7 mm Stütznocken und
Gleitlager aus Nylon,
Knopf fest oder drehbar gelagert,
Gekröpft
durchgehende M4 Schrauben,
unsichtbar befestigt 
Standardtürstärke 37 - 43 mm
Knopfmaß: 60 mm x 60 mm

Material: Edelstahl matt
Karcher Artikel Nr.:
EK550GRQ 71 (gekröpft)

Abmessungen nach Skizze:

60

60

52

68

96

25